工程生態檢核表  規劃設計階段附表
D-01現場勘查紀錄表
	勘查日期
	111/04/20
	填表日期
	111/04/21

	紀錄人員
	[image: ]
	勘查地點
	(TWD97) X：264171.3280 Y：2755513.5190

	人員
	單位/職稱
	參與勘查事項

	魏正安
	亞磊數研工程顧問有限公司/生態檢核調查員
	生態勘查

	現場勘查意見
提出人員(單位/職稱) _魏正安/生態檢核調查員_
	處理情形回覆
回覆人員(單位/職稱) 林倍弘(桃園市政府水務局/幫工程司)

	[image: ]
1. 太平橋往上游段左岸為自然土堤以及小片樹林，以血桐與榕樹組成，下游段左岸為自然土堤及小面積農地，現場觀察到有家燕活動，建議標定樹徑20公分以上樹木作為保存對象，現地保留或移植。
2. 因新設護岸會阻斷動物橫向移動，建議以緩坡形式以及乾砌石或植生包建置護岸，或設置小於40度的斜坡作為動物廊道減少河岸生態之橫向阻隔，且可作為兩生及爬蟲類避難通道，斜坡表面請施作為粗糙表面(砂質面至中礫面)以利野生動物攀爬，可利用河道整理移出之泥土來進行覆蓋或使用園藝用植物攀爬繩，通道出入口避免直接通到道路及住家，可種植植生、水生植物和水岸植物等草叢掩蔽，增加動物使用機會，可以參考農委會水保局2010年的【水土保持設施常見生物通道】以下示意圖，施工完將原本河道中石塊回填及堆疊在新護岸坡腳，加速濱溪帶植生回復。
[image: 一張含有 文字 的圖片

自動產生的描述]
	









1.依現況調整護岸，配合辦理現地保留或移植。


[bookmark: _GoBack]2.會請設計單位評估以緩坡形式以及乾砌石或植生包建置護岸，或設置小於40度的斜坡作為動物廊道減少河岸生態之橫向阻隔可行性。


1. [bookmark: _Hlk63342579]勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植、生態影響等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。
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